**IceTiger Inox – ny saltspridare för vinterbruk från AMAZONE**

**När beprövad teknik möter rostfritt stål**

Med nya IceTiger Inox och den mindre modellen IceTiger S Inox sätter AMAZONE en ny standard för professionell halkbekämpning. Spridarna är byggda för krävande vinterförhållanden och kombinerar en helt rostfri behållare med bandbotten och full ISOBUS-kompatibilitet för exakt, effektiv och driftsäker spridning.

**NYHET: Helt rostfri behållare – byggd för tuffa förhållanden**

Behållaren är tillverkad helt i högkvalitativt rostfritt stål, vilket ger maximalt skydd mot rost och mycket lång livslängd. Konstruktionen är framtagen för kontinuerlig användning under hårda förhållanden.

Fukt, aggressiva spridningsmaterial som salt och sträng kyla är vardag under vintern men tack vare den robusta konstruktionen behåller spridaren full funktion även vid intensiv användning. Den rostfria behållaren omfattas dessutom av 7 års fabriksgaranti mot genomrostning.

**Smart Precision System – jämnt flöde och exakt spridning**

Den hydrauliskt drivna bandbottnen ger ett jämnt och kontrollerat materialflöde till spridartallriken. Det gör maskinen särskilt lämpad för känsliga material som befuktat salt eller grus.

Fördelar i praktiken:

* Mindre slitage
* Jämn dosering även vid låga spridningsmängder
* Säker drift utan stopp, även vid varierande materialkvalitet

Spridartallriken ger arbetsbredder från **1,5 till 8 meter**, vilket gör det enkelt att anpassa spridningen efter väg, gårdsplan eller arbetsområde.

Den elektriska justeringen av utmatningspunkten, tillsammans med automatisk varvtalsreglering via ISOBUS, gör att spridningsbilden kan ställas in exakt, symmetrisk eller asymmetrisk. Det går även att öka spridningsmängden på känsliga ytor som korsningar, broar eller backar.

**IceTiger Inox – hög kapacitet och lång räckvidd**

IceTiger Inox har en grundvolym på 1 000 liter, som med påbyggnader kan utökas till 1 900 liter. Det gör den väl lämpad för större fastigheter, kommunal drift eller längre körsträckor.

Som tillval finns system för befuktat salt, vilket minskar saltförbrukningen avsevärt och är särskilt effektivt vid förebyggande halkbekämpning.

**IceTiger S Inox – smidig men fullutrustad**

IceTiger S Inox är den mer kompakta modellen, med en behållarvolym på **380 liter**, utbyggbar upp till **920 liter**. Den passar bra för trånga utrymmen, smala vägar och lättare bärare utan att kompromissa med teknik eller funktionalitet.

**Fördelar i korthet:**

IceTiger Inox och IceTiger S Inox är utvecklade för professionell användning, oavsett om det gäller gårdsdrift, entreprenad eller kommunalt underhåll.

• Hydraulisk drift av samtliga funktioner  
• Steglöst justerbar arbetsbredd och spridningsbild  
• Driftsäker funktion i alla väder  
• Enkel service och rengöring  
• Kan även användas för spridning av flis/grus sommartid – året-runt-maskin  
• Rostfri konstruktion i både behållare och spridarsystem

**För mer information kontakta:**

Niclas Westmar, produktchef   
[niclas.westmar@sodhaak.se](mailto:niclas.westmar@sodhaak.se)  
+46 701 44 92 38