**Nyhet från Amazone: FW 580 Fjäderstålsvält för burna redskap**

Amazone lanserar nu FW 580 Fjäderstålsvält – en ny vält som är särskilt framtagen för de burna kultivatorerna Cenio och Cenius samt Catros tallriksharvar. Med en öppen konstruktion, ringavstånd på 200 mm och en smal vältrulle erbjuder den 580 mm stora välten en mångsidig lösning för olika jordtyper – från lätt sandjord till tyngre lerjordar.

Ringarnas fjädrande konstruktion säkerställer en jämn och djup återpackning samtidigt som ytan hålls lucker – en optimal kombination för en strukturerad såbäddsberedning. Dessutom minskar de stängda ringarna risken för att jord och ogräsfrön fastnar och sprids mellan fält, vilket bidrar till bättre fälthygien.

Den självrensande effekten som uppstår tack vare ringarnas fjäderspel ger god funktion även under fuktiga och kladdiga förhållanden. Det smala centrumet på vältrullen med en diameter på endast 140 mm förbättrar genomsläppet i lättare jordar, samtidigt som ringarnas placering skapar ett lågt rullmotstånd för effektiv packning.

För tuffare jordar finns ett fjädrande avskraparsystem som tillval. Detta motverkar att jord fastnar och säkerställer en jämn funktion även i svårare förhållanden. Ett kompletterande efterharvsystem kan installeras för extra finfördelning av jord och bättre jämnhet i såbädden – särskilt värdefullt på lättare jordar.

Tack vare sin låga egenvikt kan FW 580 enkelt hanteras även av mindre traktorer, både i fält och vid transport.

Fördelar i korthet:

* Lågt rullmotstånd tack vare 580 mm diameter
* Robust konstruktion med hög bärighet tack vare flexibla ringar
* Användbar på flera jordtyper – från sand till lera
* Djup återpackning kombinerat med lucker yta
* Mycket god självrensande och smulande effekt tack vare fjädrande ringar
* Möjlighet till ytterligare finfördelning och planering med efterharv och avskraparsystem
* Låg vikt – lätt att lyfta med mindre traktorer
* Driftsäker och kostnadseffektiv

FW 580 Fjäderstålsvält – en flexibel och tillförlitlig lösning för moderna jordbearbetningsbehov.

För mer information kontakta:

Niclas Westmar, produktchef   
[niclas.westmar@sodhaak.se](mailto:niclas.westmar@sodhaak.se)  
+46 701 44 92 38